**分散式系統  
Lab: Networking**

請務必填寫學號系級姓名，以免成績登錄錯誤。

學號系級姓名: **108703017 資科三 邱彥翔**

請依問題與提示在指定區域回答問題，並依規定時間內上傳至moodle。

第一部份 UDP

1. 請依據課程投影片中的範例，寫作符合下列要求的「UDP Client與Server」，其中，Server 請以Node.js寫作，Client請以Python寫作。
2. Server的需求:
   * 以Node.js寫作
   * 傾聽本地端(127.0.0.1)的port 20213，接收Client傳來的訊息
   * 在console中印出所接收到的訊息
   * 將收到的訊息的最前面加上「XXXX:」再送回給Client，其中，XXXX是Client的port number。(client的port number請由node.js的API取得)

<https://nodejs.org/docs/latest/api/dgram.html#dgram_event_message>

提示: 使用server.send方法要嵌入在on message的call back function中，才會在收到訊息之後執行。

* + 印出後立即關閉連線(提示: server.close方法要嵌入在server.send方法中)

1. Client的需求:
   * 以Python寫作
   * 連接到本地端的UDP Server，port為20213
   * 送出訊息: 「This is a test from python client」，記得要先將訊息轉為binary: b”This is…..”
   * 在console中印出所接收到的回應訊息 (記得用message.decode(‘utf-8’)將binary轉回文字，正常的話應該會印出xxxxx:This is a test from python client，而不是b’xxxxx:This is a test form python client)
   * 收到後關閉連線

請將Server的程式碼則在下面:

答:

**const dgram = require('dgram')**

**const server = dgram.createSocket('udp4')**

**server.on('error', (err) =>{**

**console.log(`server error:\n${err.stack}`);**

**server.close();**

**})**

**server.on('message', (msg, rinfo) =>{**

**console.log(`${msg}`);**

**let send\_port = `${rinfo.port}`;**

**let send\_msg = send\_port.concat(":", msg);**

**server.send(send\_msg,send\_port,'localhost',function(err){**

**if(err){**

**client.close();**

**}else{**

**server.close()**

**}**

**});**

**})**

**server.on('listening', () => {**

**const address = server.address();**

**console.log(`server listening ${address.address}:${address.port}`);**

**});**

**server.bind(20213,'127.0.0.1')**

請將Client的程式碼貼在下面:

答:

**import socket**

**s = socket.socket(socket.AF\_INET, socket.SOCK\_DGRAM)**

**s.connect(("127.0.0.1", 20213))**

**msg = b"This is a test from python client"**

**s.send(msg)**

**while True:**

**message, address = s.recvfrom(1024)**

**clientMsg = f"{message}"**

**print(message.decode('utf-8', clientMsg))**

**quit()**

第二部份 群播

1. 執行multicastReceiver.js與multicaseSender.js，此時，multicastSender會每5秒送一個封包到群播位址，並被multicastReceiver所接收
2. 請問它送到那一個群播位址(不含port)? 所傳送的內容為何?

答:

**群播位址：239.255.255.250**

**傳送內容：From: 192.168.1.103:2391 - This is a test for networking lab**

1. 使用wireshark，設定filter為udp.port==2391，抓取multicastSender送出的封包並觀察它UDP的Length欄位值為多少? UDP Payload的大小(值)為多少?

答:

**UDP Length：65 bytes**

**UDP Payload：57 bytes**

1. UDP Length欄位代表什麼意思? 為什麼它會比UDP Payload的大小多8 bytes?

答:

**UDP Length是UDP送出的封包大小，內含UDP header和UDP Payload**

**多8 bytes因為UDP header為8 bytes**